P15KFM
Coppia di bocchettoni in ottone, attacchi maschio-sede piana, completi di calotte e guarnizioni. Per impianti idraulici.