P15M-2
Bocchettone in ottone cromato, attacco maschio, completo di guarnizione. Da completare con calotta. Per valvole e detentori da radiatore.