P15TG-5
Bocchettone in ottone cromato, attacco maschio con autotenuta-sede piana, completo di calotta e guarnizione. Per valvole da radiatore R437N.