P15TG-6
Bocchettone in ottone cromato, attacco maschio con autotenuta-sede piana, , completo di calotta e guarnizione. Per valvole da radiatore R356M1, R357M1, R358M1, R356B1, R357B1, R358B1.