P15TG
Bocchettone in ottone cromato, attacco maschio con autotenuta-sede piana, completo di calotta e guarnizione. Per valvole e detentori da radiatore serie Giacotech.

P15TGX002: per valvole e detentori attacco ferro 3/8".
P15TGX003: per valvole e detentori attacco adattatore 3/8"xB.16, 1/2"xB.16, 1/2"xB.18 e attacco ferro 1/2".
P15TGX004: per valvole e detentori attacco adattatore 1/2"xB.16, 1/2"xB.18 e attacco ferro 1/2".