P74M
Magnete in neodimio N35H con rivestimento in materiale plastico e con vite di fissaggio filettata maschio. Per installazione nelle valvole con filtro R701F, nei filtri R74A magnetizzabili o come ricambio per i filtri R74M. Temperatura massima di esercizio 70 °C (90 °C per picchi).