R140C-1

R140CY010
Valvola di sicurezza compatta per impiego in impianti sanitari. Attacchi filettati femmina-femmina G 1/2"F x G 3/4"F. Fluidi di impiego: acqua calda e fredda sanitaria, aria. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Membrana in EPDM. Cannotto  in ottone UNI EN 12164 CW614N. Asta in ottone UNI EN 12164 CW614N. Guarnizione in fibra sintetica. Molla in acciaio.  Premimolla in ottone UNI EN 12164 CW614N. Vitone in IXEF. Manopola in POM. Cappuccio in ABS o MABS. Ranella in acciaio. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla Direttiva "PED" 2014/68/UE (cat. IV). Taratura di fabbrica 7 bar (cappuccio bianco).

R140CY011
Valvola di sicurezza compatta per impiego in impianti sanitari. Attacchi filettati femmina-femmina G 1/2"F x G 3/4"F. Fluidi di impiego: acqua calda e fredda sanitaria, aria. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Membrana in EPDM. Cannotto  in ottone UNI EN 12164 CW614N. Asta in ottone UNI EN 12164 CW614N. Guarnizione in fibra sintetica. Molla in acciaio.  Premimolla in ottone UNI EN 12164 CW614N. Vitone in IXEF. Manopola in POM. Cappuccio in ABS o MABS. Ranella in acciaio. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla Direttiva "PED" 2014/68/UE (cat. IV). Taratura di fabbrica 8 bar (cappuccio bianco).