R140R1
Valvola di sicurezza compatta a membrana, con attacco 1/4"F per manometro. Attacchi filettati femmina-femmina da 1/2"F x 1/2"F. Fluidi di impiego: acqua calda e fredda, aria. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Membrana in EPDM. Cannotto in IXEF. Anello guida membrana in IXEF. Molla in acciaio. Premimolla in IXEF. Manopola in poliammide PA66. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione nominale 10 bar. Sovrapressione apertura 20 %. Scarto di chiusura 20 %. Conforme alla direttiva “PED" 97/23/CE (cat. IV). Taratura di fabbrica: 2,5 - 3 bar.