R142DP
Dosatore proporzionale di polifosfati con by-pass automatico integrato. Fluido di impiego: acqua. Campo di temperatura: 5÷30 °C. Pressione massima di esercizio: 7 bar. Portata massima: 20 l/min. Raccordo orientabile di ingresso/uscita in ottone.