R147N
Valvola di pressione differenziale di by-pass per impianti di climatizzazione. Attacchi G 3/4”F x G 3/4”F. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 50 %). Temperatura massima di esercizio: 120 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione massima differenziale: 60 kPa. Posizioni di taratura: da 1 a 6 m.c.a. Corpo: ottone CW617N - UNI EN 12165. Molla: acciaio INOX AISI 302. Guarnizioni: EPDM. Manopola di regolazione: ABS.