R153P
Riduttore di pressione a pistone a sede compensata in acciaio inox conforme a norma EN 1567. Attacchi filettati femmina-femmina da G 1/2” a G 2”. Attacco per manometro Rp 1/4”. Corpo in ottone nichelato. Pistone in tecnopolimero. Guarnizioni in EPDM. Fluidi d’impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 50 % di glicole) ed aria compressa (solo per 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”). Temperatura massima d’esercizio 130 °C. Pressione massima a monte 25 bar. Campo di taratura pressione a valle da 1 a 5,5 bar.