R156
Miscelatore termostatico regolabile. Attacchi femmina filettati ISO 228 da 3/4” o 1”. Corpo in ottone cromato; manopola in materiale sintetico ad alta resistenza con arresto meccanico di posizione; molle interne in acciaio inox; bulbo termostatico a cera; O-Ring in Etilene Propilene. Campo di regolazione temperatura 38÷60 °C con suddivisione scala di regolazione da 1 °C. Temperatura massima di esercizio 100 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.