R158
Regolatore di tiraggio per generatori a combustibile solido. Attacco 3/4” M (ISO 7/1). Corpo regolatore in zama, manopola in PPO. Leva per tiraggio e catenella in ferro zincato. Sensore termostatico a cera. Fluidi d’impiego acqua e soluzioni glicolate. Massima percentuale di glicole 50 %. Massima temperatura d’esercizio (sensore) 120 °C. Campo di regolazione 30÷100 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Lunghezza pozzetto 62 mm. Lunghezza catenella 1200 mm. Carico massimo su catenella 0,85 kg.