R173
Bocchettone telescopico in ottone, cromato. Per valvole e detentori serie Giacotech. Per misura 3/8" e 1/2" estensione 16 mm; per misura 3/4" estensione 19 mm; per misura 1" estensione 21 mm; per misura 1 1/4" estensione 24 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Abbinabile a calotte serie P18L.