R175B
Rosone in plastica, colore RAL 9010. Per valvole monotubo e bitubo base 16. Interasse 35 mm. Per tubi con Ø 12÷18 mm.