R176P-1

R176PY018
Prolunga telescopica in ottone non cromato, con calotta girevole. Completa di guarnizione di tenuta. Attacchi 3/4”F x 3/4”F. Lunghezza 48÷62 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.