R178C
Adattatori compatti per tubi idi rame per utilizzo in impianti idraulici. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Calotta, elemento di tenuta meccanica: ottone. Elemento di tenuta idraulica: EPDM conforme EN 681-1.