R178E
Raccordo a compressione con adattatore eurocono in ottone per tubo di rame. Per impianti idraulici e sanitari. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.