R179
Adattatori per tubi in plastica (per misure non comprese nella serie R179AM) per utilizzo in impianti idraulici. Fluido di impiego: acqua, soluzione glicolate (max. 50 % di glicole). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Calotta, bicono e portagomma in ottone. Anellino di separazione in materiale plastico. O-Ring nero di tenuta idraulica in EPDM conforme EN 681-1. Conformi alla norma EN 1254-3.