R189P
Nipplo con regolatore di portata da 1 l/min integrato. Corpo nipplo: ottone UNI EN 12165 CW617N. Regolatore di portata: plastica. Anello a spirale per bloccaggio regolatore di portata: acciaio inossidabile. Fluidi di impiego: acqua sanitaria. Temperatura massima di esercizio: 65 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar.