R19G
Raccordo curvo 90° in tre pezzi, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Idoneo per utilizzo in impianti di distribuzione gas e conformi alla norma CIG UNI 7129. Guarnizione di tenuta in PTFE. Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 5 bar (MOP 5).