R225

R225Y001
Manometro per la misurazione della pressione nell’impianto. Attacco 1/4”M posteriore.
Temperatura massima di esercizio -40÷80 °C.
Campo di misura 0÷6 bar. Ø 52 mm.
Classe di precisione secondo EN837-1: classe 1,6 %.