R225I

R225I - attacco posteriore
Manometro con scala graduata e lancetta di riferimento in colore rosso e nero. Cassa in ABS e attacco in ottone da G 1/4”M, posteriore. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Campo di misura (pressione): 0÷6 o 0÷10 bar (a seconda dei codici). Classe di precisione 1,6 (UNI EN 837-1). Dimensioni 52x52 mm (ØxP). Conforme INAIL (I.S.P.E.S.L.).

R225I - attacco radiale
Manometro con scala graduata e lancetta di riferimento in colore rosso e nero. Cassa in ABS e attacco in ottone da G 1/4”M o G 3/8”M, radiale. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Campo di misura (pressione): 0÷4, 0÷6 o 0÷10 bar (a seconda dei codici). Dimensioni: 52x73x28 mm (ØxHxP) per attacco 1/4”; 52x79x28 mm (ØxHxP) per attacco 3/8”. Classe di precisione 1,6 o 2,5 (UNI EN 837-1), a seconda dei codici. Conforme INAIL (I.S.P.E.S.L.).