R227
Pozzetto in ottone per l’alloggiamento del termometro campione INAIL nel corso di visite ispettive. Attacco G 1/2”M. Temperatura massima di esercizio 120 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Disponibile con pozzetto lunghezza 45 o 100 mm. Conforme INAIL (I.S.P.E.S.L.).