R228A
Ricciolo ammortizzatore per la protezione del manometro da elevati valori di pressione. Da utilizzare in combinazione con relativo manometro e rubinetto portamanometro. Condotto in rame nichelato. Attacco maschio-femmina in rame nichelato. Temperatura massima di esercizio 120 °C. Pressione massima di esercizio 25 bar. Conforme INAIL (I.S.P.E.S.L.).