R252
Valvola a sfera, con attacchi filettati femmina-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta, specifica per collegamento circolatore o valvola miscelatrice. Idonea per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Passaggio standard. Guarnizione di tenuta in EPDM. O-Ring in EPDM. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Massima pressione di esercizio a 20 °C con acqua: 0,7 MPa (7 bar). Massima pressione statica di tenuta con valvola completamente aperta o chiusa: 4,0 MPa (40 bar).