R274C
Valvola di zona a sei vie compatta. Interasse 40 mm. Dotata di sistema di protezione da sovrapressioni. Corpo in ottone CW617N. Guarnizioni in EPDM. Attacchi filettati maschio ISO 228. Possibilità di installazione di ranelle calibrate per controllo delle perdite di carico. Campo di temperatura di esercizio del fluido: 5÷90 °C. Pressione nominale: 16 bar. Pressione massima differenziale: 2 bar Massima percentuale di glicole: 50 %.