R276B
Valvole di zona a due vie complete di coibentazione e attuatore a 24 V o 230 V a seconda delle versioni, con comando manuale. Attacchi G 1-1/4”F, G 1-1/2”F, G 2”F. Corpo, sfera, asta di comando in  ottone CW617N. Guarnizioni in FPM. Coibentazione in polietilene espanso reticolato. Campo di temperatura di esercizio (valvola + attuatore): -5÷110 °C. Pressione nominale (PN): 40 bar. Massima pressione differenziale: 16 bar. Attacco attuatore: ISO 5211. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 50 %). Tipo di comando attuatore: ON/OFF. Tempo di apertura: 60 s. Classe di isolamento attuatore: IP65. Campo di temperatura ambiente di funzionamento attuatore: -5÷55 °C. Campo di umidità ambientale attuatore: 95 %. Marcatura CE.