R277
Valvola di zona a due vie, in ottone, motorizzabile. Attacchi 3/4" o 1" maschio-maschio con bocchettoni. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 20 bar. Motorizzabile installando l'attuatore serie K270 o K272.