R278
Valvola di zona a tre vie, in ottone, motorizzabile, dotata di by-pass regolabile. Attacchi 3/4" o 1" maschio-maschio con bocchettoni. Temperatura massima di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Motorizzabile installando l'attuatore serie K270 o K272.