R279D
Valvola deviatrice a sfera, a tre vie, motorizzabile. In ottone, con attacchi femmina. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 50 %). Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Motorizzabile installando l’attuatore serie K270 o K272.