R27TG
Valvola manuale, diritta, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo e componenti principali: ottone UNI EN 12165 CW617N, cromato. Asta di comando monoblocco: ottone UNI EN 12164 CW617N. Volantino manuale: ABS. Tenute: EPDM. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 %). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.