R280KL

R280KLY000
Kit compatto premontato di collegamento e regolazione per unità terminali in impianti di riscaldamento e raffrescamento. Completo di: valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV), filtro a Y, valvola deviatrice a doppia sfera, rubinetto di scarico e prese di pressione con tappo. Attacchi G 1/2”F x G 1/2”F, DN15. Interasse attacchi: 80 mm. Campo di regolazione della portata: 35÷520 l/h. Pressione massima di esercizio: 25 bar. Campo Δp nominale di funzionamento (PICV): 25÷400 kPa con attuatore R473/R473HE; 25÷800 kPa con attuatore K281/K281-1 o senza attuatore. Campo di temperatura di esercizio 5÷110 °C. Campo di temperatura ambiente 1÷50 °C. Capacità filtrante del filtro: 500 μm. Attacco per attuatori M30 x 1,5 mm. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 50% di glicole). Componenti principali in ottone in ottone antidezincificazione UNI EN 12165 CW602N (DZR). Guarnizioni valvole a sfera in PTFE. Guarnizioni altri componenti in EPDM. Rete filtrante in acciaio inox AISI 304. Coibentazione in PPE espanso.
 
R280KLY001
Kit compatto premontato di collegamento e regolazione per unità terminali in impianti di riscaldamento e raffrescamento. Completo di: valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV), filtro a Y, valvola deviatrice a doppia sfera, rubinetto di scarico e prese di pressione con tappo. Attacchi G 1/2”F x G 1/2”F, DN15. Interasse attacchi: 80 mm. Doppio campo di regolazione della portata: 150÷380 l/h; 180÷630 l/h. Pressione massima di esercizio: 25 bar. Campo Δp nominale di funzionamento (PICV): 25÷400 kPa con attuatore R473/R473HE; 25÷800 kPa con attuatore K281/K281-1 o senza attuatore. Campo di temperatura di esercizio 5÷110 °C. Campo di temperatura ambiente 1÷50 °C. Capacità filtrante del filtro: 500 μm. Attacco per attuatori M30 x 1,5 mm. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 50% di glicole). Componenti principali in ottone in ottone antidezincificazione UNI EN 12165 CW602N (DZR). Guarnizioni valvole a sfera in PTFE. Guarnizioni altri componenti in EPDM. Rete filtrante in acciaio inox AISI 304. Coibentazione in PPE espanso.

R280KLY002
Kit compatto premontato di collegamento e regolazione per unità terminali in impianti di riscaldamento e raffrescamento. Completo di: valvola di regolazione indipendente dalla pressione (PICV), filtro a Y, valvola deviatrice a doppia sfera, rubinetto di scarico e prese di pressione con tappo. Attacchi G 3/4”F x G 3/4”F, DN20. Interasse attacchi: 80 mm. Doppio campo di regolazione della portata: 290÷1000 l/h; 860÷1500 l/h. Pressione massima di esercizio: 25 bar. Campo Δp nominale di funzionamento (PICV): 25÷400 kPa con attuatore R473/R473HE; 25÷800 kPa con attuatore K281/K281-1 o senza attuatore. Campo di temperatura di esercizio 5÷110 °C. Campo di temperatura ambiente 1÷50 °C. Capacità filtrante del filtro: 500 μm. Attacco per attuatori M30 x 1,5 mm. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 50% di glicole). Componenti principali in ottone in ottone antidezincificazione UNI EN 12165 CW602N (DZR). Guarnizioni valvole a sfera in PTFE. Guarnizioni altri componenti in EPDM. Rete filtrante in acciaio inox AISI 304. Coibentazione in PPE espanso.