R287M
Coppia di valvole a sfera in ottone non cromato, con attacco femmina-femmina con calotta. Complete di:
- Due valvole a sfera R287 da 1"F x calotta 1 1/2"F.
- Un ritegno R288 da 1".
- Due termometri R540 da 1/2" (scala 0÷120 °C).
- Due tappi R92 da 1/2".
Campo di temperatura: -20÷100 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %)
Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua: 1,6 MPa (16 bar)