R298
Valvola miscelatrice a vitone a tre vie con attacchi a sede piana da 1 1/2” e T di by-pass. Corpo, vitone e calotte in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino con funzione di protezione e di manovra manuale. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Interasse 120 mm. Motorizzabile installando l'attuatore serie K281 o K282.