R356B1
Valvola micrometrica termostatizzabile, diritta, cromata con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N. Volantino di comando in ABS (colore RAL 9010). Asta di comando monoblocco in acciaio Inox. Tenuta su asta di comando con O-ring in EPDM. Bocchettone autotenuta in EPDM. Per impianti bitubo. Abbinabile a sonda in rame, serie R171F, lunghezza 450 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Attacco radiatore dal basso, 1/2"M e attacco per adattatori R178, R179, R179AM base 18. Interasse 50 mm.