R37FM
Bocchettone in ottone cromato o non cromato, attacco maschio-sede piana, completo di calotta e guarnizione. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Per il collegamento di contatori di energia termica e contalitri acqua sanitaria.