R385T
Valvola diritta, termostatizzabile, bitubo, cromata, per piastre radianti. Attacchi a sede piana con guarnizioni, complete di adattatori autotenuta e protezione da cantiere. Compatibile con qualsiasi tipo di testa termostatica Giacomini. Corpo e calotta: ottone UNI EN 12165 CW617N. Tenuta su asta di comando con O-ring: EPDM. Guarnizioni: EPDM. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Pressione differenziale massima (con testa termostatica) 1,4 bar. Interasse 50 mm.