R403TG
Valvola termostatizzabile, a doppia squadra, cromata, con attacco tubo ferro. Corpo e componenti principali: ottone UNI EN 12165 CW617N, cromato. Asta di comando monoblocco: acciaio inox. Volantino protezione da cantiere: PP-H. Tenute: EPDM. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 %). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar con volantino protezione da cantiere; 10 bar in abbinamento a teste termostatiche. Pressione differenziale massima con teste termostatiche: 1,4 bar (3/8” - 1/2”). Abbinabili alle teste termostatiche serie R460, R468, R468C, R470 (attacco rapido Clip-Clap).