R415HDB (LF)
Valvola termostatizzabile con bilanciamento dinamico della portata, a squadra reversa, cromata, con attacco tubo ferro. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N cromato. Volantino manuale in PP-H. Asta di comando monoblocco in acciaio inox. Tenuta su asta di comando con O-Ring in EPDM. Campo di temperatura 5÷95 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar (con testa termostatica 10 bar). Δp min 20 kPa; Δp max 60 kPa. Preregolazione della portata in 6 posizioni, corrispondenti ai valori di 10, 20, 45, 70, 90, 120 l/h senza testa termostatica installata. Preregolazione della portata in 6 posizioni, corrispondenti ai valori di 6, 18, 40, 60, 75, 83 l/h con testa termostatica installata e banda proporzionale 2K. Certificazione KEYMARK (EN215).