R438MTG
Gruppo termostatizzabile con attacchi dalla parete, valvola diritta e detentore, in ottone, cromato, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. Per impianti bitubo. Dotato di detentore di regolazione. Da completare con tubo cromato di collegamento R194, Ø 16 mm. Attacchi 1/2” x B.18 (interasse 50 mm).