R439KFC
kit di connessione ai fan coil con attacchi 3/4”E e Kv maggiorato. Il kit è composto da: valvola di mandata a squadra coibentata con volantino manuale e attacco M30 x 1,5 mm; detentore a squadra coibentato con regolazione meccanica tramite chiave esagonale da 6 mm; raccordo distanziale diritto, con valvola di sfogo aria manuale; due raccordi curvi 90°. Fluidi di impiego: acqua e soluzioni glicolate (max. 30 %). Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Capacità di scarico valvola di sfogo aria: 30 l/h a 2 bar per 1 giro di apertura. Corpo e componenti principali: ottone EN 12165 CW617N. Asta di comando valvola: acciaio inox. Volantino manuale valvola: PP-H. Elementi di tenuta: EPDM. Coibentazione: polietilene espanso.