R455C
Guscio di protezione anti-asportazione ed anti-manomissione, per testa termostatica R470. Completo di vite anti-manomissione R454D. Per l'installazione utilizzare la chiave speciale codice R73CY004.