R455D
Guscio di protezione anti-asportazione ed anti-manomissione, per testa termostatica R460. Completo di vite anti-manomissione R454D. Per l'installazione utilizzare la chiave speciale R73CY004.