R460H
Testa termostatica con sensore a liquido e attacco corpo valvola 30 x 1,5 mm.  Posizioni di regolazione da * a ☼, corrispondenti al campo di temperatura 8÷30 °C. Possibilità di bloccare o parzializzare l’apertura e/o la chiusura, tramite i limitatori in dotazione. Installabile su tutte le valvole termostatizzabili serie H. Campo di temperatura in abbinamento ai corpi valvola 5÷110 °C. Pressione massima di esericizio in abbinamento ai corpi valvola 10 bar. Classe di efficienza energetica (TELL): A. Certificazione KEYMARK (EN215). Conforme alla direttiva RT2012 - Certità con variation temporelle VT 0,56.