R462L
Testa termostatica limitatrice di temperatura, con sensore a liquido a distanza. Regolazione sulla valvola. Campo di regolazione 20÷70 °C.

Versioni e codici:

R462LX001
Testa termostatica limitatrice di temperatura, con sensore a liquido a distanza. Regolazione sulla valvola. Campo di regolazione 20÷70 °C. Possibilità di bloccare o parzializzare l'apertura e/o la chiusura, tramite i limitatori in dotazione. Lunghezza tubo capillare 2 m.

R462LX021
Testa termostatica limitatrice di temperatura, con sensore a liquido a distanza. Regolazione sulla valvola. Campo di regolazione 20÷70 °C. Possibilità di bloccare o parzializzare l'apertura e/o la chiusura, tramite i limitatori in dotazione. Lunghezza tubo capillare 2 m. Dotata di pozzetto e vite.