R463
Testa termostatica, con sensore a liquido e regolazione a distanza. Posizioni di regolazione da 1 a 5, corrispondenti al campo di temperatura 8÷32 °C. Possibilità di bloccare o parzializzare l’apertura e/o la chiusura. Adattabile a tutte le valvole termostatizzabili serie TG, D, F, DB. Lunghezza tubo capillare 2 o 5 m.