R500-1
Cassette da incasso per collettori montati su zanche R588ZY001 o R588ZPY001, in lamiera zincata, con telaio e portello verniciati a fuoco (RAL 9010). Completa di serratura per la chiusura del portello. Profondità 110÷120 mm.