R53MM
Collettore modulare di mandata ad aggancio rapido, in ottone, dotato di misuratore di portata con scala 0,5÷5 l/min e detentore di bilanciamento con memoria meccanica, per impianti di climatizzazione. Interasse di accoppiamento 50 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con attacco per adattatori Base 18 o 3/4”E.