R53VM
Collettore modulare di ritorno ad aggancio rapido, in ottone, dotato di valvola di intercettazione con volantino manuale, predisposto per comando elettrotermico, per impianti di climatizzazione. Interasse di accoppiamento 50 mm. Campo di temperatura 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar. Disponibile con attacco per adattatori Base 18 o 3/4”E.